1
00:00:00,313 --> 00:00:03,542
Ας δούμε, τι είναι η κλίμακα ενός χάρτη

2
00:00:04,557 --> 00:00:07,540
Ουσιαστικά η κλίμακα χάρτη εκφράζει

3
00:00:07,564 --> 00:00:11,510
πόσες φορές έχει σμικρυνθεί
μια περιοχή της γης,

4
00:00:11,884 --> 00:00:14,098
για να αποδοθεί πάνω στο χάρτη

5
00:00:14,678 --> 00:00:19,392
Είναι μια σταθερή αναλογία
μεταξύ των αποστάσεων στο χάρτη

6
00:00:19,686 --> 00:00:22,447
και των αντίστοιχων
αποστάσεων στην πραγματικότητα

7
00:00:23,882 --> 00:00:26,747
Ας δούμε τώρα ποια
είδη κλίμακας υπάρχουν

8
00:00:26,951 --> 00:00:31,326
και ας ξεκινήσουμε με την
αριθμητική ή κλασματική κλίμακα

9
00:00:32,210 --> 00:00:34,841
Η αριθμητική ή κλασματική κλίμακα

10
00:00:34,889 --> 00:00:37,051
γράφεται με την μορφή κλάσματος,

11
00:00:37,454 --> 00:00:42,870
όπου ο αριθμητής αντιπροσωπεύει
την μονάδα μέτρησης πάνω στο χάρτη,

12
00:00:43,114 --> 00:00:45,614
για παράδειγμα 1 εκατοστό

13
00:00:45,962 --> 00:00:50,754
και ο παρανομαστής δείχνει
πόσες φορές μεγαλύτερη

14
00:00:50,985 --> 00:00:53,537
είναι η απόσταση στην πραγματικότητα

15
00:00:55,119 --> 00:00:59,858
Για παράδειγμα, σε
χάρτη με κλίμακα 1:50.000

16
00:01:00,255 --> 00:01:05,412
το 1 εκατοστό στο χάρτη
είναι 50.000 εκατοστά

17
00:01:05,885 --> 00:01:08,359
ή 500 μέτρα στο έδαφος

18
00:01:11,045 --> 00:01:13,779
Όσο μικρότερος είναι ο παρανομαστής,

19
00:01:14,011 --> 00:01:19,741
τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα
και τόσο πιο λεπτομερής είναι ο χάρτης

20
00:01:20,338 --> 00:01:24,531
Ανάλογα με την κλίμακα οι
χάρτες χωρίζονται σε κατηγορίες

21
00:01:25,175 --> 00:01:26,763
μεγάλης κλίμακας

22
00:01:27,267 --> 00:01:28,881
μεσαίας κλίμακας

23
00:01:29,284 --> 00:01:30,690
μικρής κλίμακας

24
00:01:31,507 --> 00:01:37,132
Οι χάρτες μεγάλης κλίμακας
είναι από 1:10.000 ή και μεγαλύτεροι,

25
00:01:37,320 --> 00:01:39,273
για παράδειγμα 1:5.000

26
00:01:39,486 --> 00:01:44,069
και δείχνουν πολλές λεπτομέρειες,
όπως οικόπεδα, δρόμους, κτίρια

27
00:01:44,588 --> 00:01:48,911
Οι χάρτες μεσαίας
κλίμακας είναι από 1:10.000

28
00:01:49,063 --> 00:01:52,241
έως 1:300.000

29
00:01:52,376 --> 00:01:57,141
και είναι χρήσιμη για
αναλυτική απεικόνιση περιοχών

30
00:01:57,816 --> 00:02:00,915
Στην συνέχεια έχουμε
χάρτες μικρής κλίμακας,

31
00:02:00,983 --> 00:02:04,004
από 1:300.000 ή και μικρότεροι,

32
00:02:04,413 --> 00:02:07,877
που χρησιμοποιούνται για
γενική εικόνα μεγάλων εκτάσεων,

33
00:02:07,901 --> 00:02:09,647
για παράδειγμα χάρτες ηπείρων

34
00:02:10,285 --> 00:02:14,629
Πέρα από την αριθμητική ή κλασματική
κλίμακα στην οποία αναφερθήκαμε

35
00:02:14,754 --> 00:02:16,738
υπάρχει και η γραφική κλίμακα

36
00:02:17,124 --> 00:02:19,999
Η γραφική ή γραμμική κλίμακα

37
00:02:20,207 --> 00:02:23,692
σχεδιάζεται ως μία ευθεία
γραμμή με υποδιαιρέσεις,

38
00:02:24,113 --> 00:02:27,754
όπου κάθε τμήμα αντιστοιχεί
σε πραγματικές αποστάσεις

39
00:02:28,293 --> 00:02:32,340
Για παράδειγμα το 1 εκατοστό
μπορεί να είναι 1 χιλιόμετρο

40
00:02:33,039 --> 00:02:35,492
Ας δούμε μερικά παραδείγματα μετατροπής

41
00:02:36,307 --> 00:02:39,917
Αν 1 εκατοστό στο χάρτη είναι 100 μέτρα,

42
00:02:40,061 --> 00:02:43,404
τότε η κλίμακα είναι 1:10.000

43
00:02:44,022 --> 00:02:48,022
Αν το 1 εκατοστό στο χάρτη είναι 250 μέτρα,

44
00:02:48,270 --> 00:02:51,426
τότε η κλίμακα είναι 1:25.000

45
00:02:52,234 --> 00:02:56,515
Μετά από αυτά που είπαμε δοκιμάστε
να κάνετε κάποιες ασκήσεις μετατροπής

46
00:02:57,179 --> 00:03:00,742
Μετατρέψτε τις γραφικές
κλίμακες σε αριθμητικές

47
00:03:01,820 --> 00:03:06,336
και στη συνέχεια μετατρέψτε τις
αριθμητικές κλίμακες σε γραφικές

