WEBVTT

00:00:00.313 --> 00:00:03.542
Ας δούμε, τι είναι η κλίμακα ενός χάρτη

00:00:04.557 --> 00:00:07.540
Ουσιαστικά η κλίμακα χάρτη εκφράζει

00:00:07.564 --> 00:00:11.510
πόσες φορές έχει σμικρυνθεί
μια περιοχή της γης,

00:00:11.884 --> 00:00:14.098
για να αποδοθεί πάνω στο χάρτη

00:00:14.678 --> 00:00:19.392
Είναι μια σταθερή αναλογία
μεταξύ των αποστάσεων στο χάρτη

00:00:19.686 --> 00:00:22.447
και των αντίστοιχων
αποστάσεων στην πραγματικότητα

00:00:23.882 --> 00:00:26.747
Ας δούμε τώρα ποια
είδη κλίμακας υπάρχουν

00:00:26.951 --> 00:00:31.326
και ας ξεκινήσουμε με την
αριθμητική ή κλασματική κλίμακα

00:00:32.210 --> 00:00:34.841
Η αριθμητική ή κλασματική κλίμακα

00:00:34.889 --> 00:00:37.051
γράφεται με την μορφή κλάσματος,

00:00:37.454 --> 00:00:42.870
όπου ο αριθμητής αντιπροσωπεύει
την μονάδα μέτρησης πάνω στο χάρτη,

00:00:43.114 --> 00:00:45.614
για παράδειγμα 1 εκατοστό

00:00:45.962 --> 00:00:50.754
και ο παρανομαστής δείχνει
πόσες φορές μεγαλύτερη

00:00:50.985 --> 00:00:53.537
είναι η απόσταση στην πραγματικότητα

00:00:55.119 --> 00:00:59.858
Για παράδειγμα, σε
χάρτη με κλίμακα 1:50.000

00:01:00.255 --> 00:01:05.412
το 1 εκατοστό στο χάρτη
είναι 50.000 εκατοστά

00:01:05.885 --> 00:01:08.359
ή 500 μέτρα στο έδαφος

00:01:11.045 --> 00:01:13.779
Όσο μικρότερος είναι ο παρανομαστής,

00:01:14.011 --> 00:01:19.741
τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα
και τόσο πιο λεπτομερής είναι ο χάρτης

00:01:20.338 --> 00:01:24.531
Ανάλογα με την κλίμακα οι
χάρτες χωρίζονται σε κατηγορίες

00:01:25.175 --> 00:01:26.763
μεγάλης κλίμακας

00:01:27.267 --> 00:01:28.881
μεσαίας κλίμακας

00:01:29.284 --> 00:01:30.690
μικρής κλίμακας

00:01:31.507 --> 00:01:37.132
Οι χάρτες μεγάλης κλίμακας
είναι από 1:10.000 ή και μεγαλύτεροι,

00:01:37.320 --> 00:01:39.273
για παράδειγμα 1:5.000

00:01:39.486 --> 00:01:44.069
και δείχνουν πολλές λεπτομέρειες,
όπως οικόπεδα, δρόμους, κτίρια

00:01:44.588 --> 00:01:48.911
Οι χάρτες μεσαίας
κλίμακας είναι από 1:10.000

00:01:49.063 --> 00:01:52.241
έως 1:300.000

00:01:52.376 --> 00:01:57.141
και είναι χρήσιμη για
αναλυτική απεικόνιση περιοχών

00:01:57.816 --> 00:02:00.915
Στην συνέχεια έχουμε
χάρτες μικρής κλίμακας,

00:02:00.983 --> 00:02:04.004
από 1:300.000 ή και μικρότεροι,

00:02:04.413 --> 00:02:07.877
που χρησιμοποιούνται για
γενική εικόνα μεγάλων εκτάσεων,

00:02:07.901 --> 00:02:09.647
για παράδειγμα χάρτες ηπείρων

00:02:10.285 --> 00:02:14.629
Πέρα από την αριθμητική ή κλασματική
κλίμακα στην οποία αναφερθήκαμε

00:02:14.754 --> 00:02:16.738
υπάρχει και η γραφική κλίμακα

00:02:17.124 --> 00:02:19.999
Η γραφική ή γραμμική κλίμακα

00:02:20.207 --> 00:02:23.692
σχεδιάζεται ως μία ευθεία
γραμμή με υποδιαιρέσεις,

00:02:24.113 --> 00:02:27.754
όπου κάθε τμήμα αντιστοιχεί
σε πραγματικές αποστάσεις

00:02:28.293 --> 00:02:32.340
Για παράδειγμα το 1 εκατοστό
μπορεί να είναι 1 χιλιόμετρο

00:02:33.039 --> 00:02:35.492
Ας δούμε μερικά παραδείγματα μετατροπής

00:02:36.307 --> 00:02:39.917
Αν 1 εκατοστό στο χάρτη είναι 100 μέτρα,

00:02:40.061 --> 00:02:43.404
τότε η κλίμακα είναι 1:10.000

00:02:44.022 --> 00:02:48.022
Αν το 1 εκατοστό στο χάρτη είναι 250 μέτρα,

00:02:48.270 --> 00:02:51.426
τότε η κλίμακα είναι 1:25.000

00:02:52.234 --> 00:02:56.515
Μετά από αυτά που είπαμε δοκιμάστε
να κάνετε κάποιες ασκήσεις μετατροπής

00:02:57.179 --> 00:03:00.742
Μετατρέψτε τις γραφικές
κλίμακες σε αριθμητικές

00:03:01.820 --> 00:03:06.336
και στη συνέχεια μετατρέψτε τις
αριθμητικές κλίμακες σε γραφικές