# Οθόνη Βοήθειας

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από κινητό τηλέφωνο, ηχείο Bluetooth, διαπασών και ένα εκκρεμές που φτιάχνεις με νήμα και μπαλάκι του πινκ-πονκ. Διεγείρουμε το διαπασών και το τοποθετούμε σε επαφή με το εκκρεμές. Το μεταλλικό άκρο ταλαντώνεται και εξαναγκάζει σε ταλάντωση το εκκρεμές. Στο κινητό τηλέφωνο ανοίγουμε την εφαρμογή phyphox και επιλέγουμε την ενότητα Συχνότητα ήχου για να μετρήσουμε με ακρίβεια τη συχνότητα του διαπασών. Play Stop, Play Stop. Καταγράφουμε την τιμή 440.28 Hz. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την ενότητα Γεννήτρια συχνοτήτων και δημιουργούμε τόνο συχνότητας 440,28 Hz. Παρατηρούμε ότι με τη βοήθεια του αντηχείου συντονίζεται το διαπασών, το οποίο στη συνέχεια εξαναγκάζει σε ταλάντωση το εκκρεμές.

# Καρτέλα Συντελεστών

Τίτλος:

Έκδοση:

Ημερομηνία Δημιουργίας:

Συντελεστές

- Δημιουργία - Παιδαγωγική Σχεδίαση:

- Τεχνική Σχεδίαση - Ανάπτυξη:

Πηγές